**Технические параметры предпечатной обработки**

1. Печать листовая.

2. Стандартные параметры принимаемых файлов:

-- композитные PDF-файлы в рамках стандарта PDF/X−1А:2003 v1.3 разрешением 2540 dpi, все шрифты встроены (Embed All). Настройки Adobe PDF/Distiller, экспорта из приложений Adobe предоставляются типографией по запросу;

-- цветовая модель CMYK

-- линейный размер страниц в файле равен обрезному формату издания + по 3 мм с каждой стороны.

3. Треппинг осуществляется автоматически с параметрами: запечатывание всех объектов черной краски (Overprint All Black Objects), порог (Level) 97%; выворотка всех белых объектов (Knockout All White Objects); величина треппинга по умолчанию (Default Width) – 0,04 мм; величина треппинга для черной краски (Black) – 0,07 мм.

При необходимости использования параметров, отличных от вышеизложенных, Заказчик специально уведомляет типографию.

4. Параметры растрирования: форма точки (Dot Shape) -- Smooth Elliptical;

разрешение (Resolution) – 1000x1000 dpcm (2540 dpi);

углы поворота растра: Cyan -- 105° Magenta -- 45° Yellow -- 0° Black -- 165° линиатура растра (Line Frequancy) -- 70 l/cm

При необходимости использования параметров, отличных от вышеизложенных, Заказчик специально уведомляет типографию.

5. Допустимая сумма красок при наложении (Total Ink Limit): 300%. Профили цветоделения, настройки экранной цветопробы предоставляются типографией по запросу.

6. Диапазон воспроизводимости растровых точек в печати: - бумага типа 1,2 (мелованная матовая и глянцевая) -- 1-97,5%;

- бумага типа 4 -- 2-95%.

7. Допуск на несовмещение: 20 мкм.

8. Припуск на обрез: 3 мм

9. Допуск по косине после фальцовки: 0,5 мм

За дефекты в издании, возникшие из-за несоблюдения данных рекомендаций, типография ответственности не несет.